様式第8号(第6条、第13条関係)

|  |
| --- |
| 地質分析結果証明書 年　　月　　日　　　　　　　　　　　様分析機関名　　　　　　　　　　　　　　代　表　者　　　　　　　　　　　　印　所　在　地　　　　　　　　　　　　　　電話　番号　　　　　　　　　　　　　　環境計量士　　　　　　　　　　　　印　　　　　　年　　月　　日に依頼のあった検体について、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)付表に定める方法により検液を作成し、計量した結果を次のとおり証明します。 |
| 項目 | 単位 | 測定値 | 基準値 | 測定方法 |
| カドミウム | mg／l | 　 | 0.003　 | 日本産業規格　K0102　55.2、55.3又は55.4 |
| 全シアン | mg／l | 　 | 不検出 | 日本産業規格　K0102　38(38.1.1の方法を除く。) |
| 有機燐 | mg／l | 　 | 不検出 | 昭和49環告第64号付表1、日本産業規格　K0102　31.1ガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49環告第64号付表2) |
| 鉛 | mg／l | 　 | 0.01　 | 日本産業規格　K0102　54 |
| 六価クロム | mg／l | 　 | 0.05　 | 日本産業規格　K0102　65.2(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa又はbに定める操作を行うものとする。) |
| 砒素 | mg／l | 　 | 0.01　 | 日本産業規格　K0102　61 |
| 総水銀 | mg／l | 　 | 0.0005 | 昭和46環告第59号付表1 |
| アルキル水銀 | mg／l | 　 | 不検出 | 昭和46環告第59号付表2、昭和49環告第64号付表3 |
| PCB | mg／l | 　 | 不検出 | 昭和46環告第59号付表3 |
| ジクロロメタン | mg／l | 　 | 0.02　 | 日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2 |
| 四塩化炭素 | mg／l | 　 | 0.002  | 日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5 |
| クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | mg／l |  | 0.002 | 平成9年環告第10号付表 |
| 1,2―ジクロロエタン | mg／l | 　 | 0.004  | 日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.3.2 |
| 1,1―ジクロロエチレン | mg／l | 　 | 0.1　 | 日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2 |
| 1,2―ジクロロエチレン | mg／l | 　 | 0.04　 | 日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2 |
| 1,1,1―トリクロロエタン | mg／l | 　 | 1　　 | 日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5 |
| 1,1,2―トリクロロエタン | mg／l | 　 | 0.006  | 日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5 |
| トリクロロエチレン | mg／l | 　 | 0.01　 | 日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5 |
| テトラクロロエチレン | mg／l | 　 | 0.01　 | 日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1、5.4.1、5.5 |
| 1,3―ジクロロプロペン | mg／l | 　 | 0.002  | 日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.1 |
| チウラム | mg／l | 　 | 0.006  | 昭和46環告第59号付表4 |
| シマジン | mg／l | 　 | 0.003  | 昭和46環告第59号付表5第1、第2 |
| チオベンカルブ | mg／l | 　 | 0.02　 | 昭和46環告第59号付表5第1、第2 |
| ベンゼン | mg／l | 　 | 0.01　 | 日本産業規格　K0125　5.1、5.2、5.3.2 |
| セレン | mg／l | 　 | 0.01　 | 日本産業規格　K0102　67.2、67.3、67.4 |
| ふっ素 | mg／l | 　 | 0.8　  | 日本産業規格　K0102　34.1、34.4、34.1c(注(6)第3文を除く。)(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略できる。)、昭和46環告第59号付表6 |
| ほう素 | mg／l | 　 | 1　　 | 日本産業規格　K0102　47.1、47.3、47.4 |
| 1,4―ジオキサン | mg／l |  | 0.05 | 昭和46年環告第59号付表7 |
| 農用地(田に限る。) | 砒素 | mg／kg | 　 | 15 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条 | 含有試験 |
| 銅 | mg／kg | 　 | 125 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条 |
| 水素イオン濃度指数 | － |  | 4以上9未満 | 地盤工学会基準　JGSO211-2009「土懸濁液のpH試験方法」 |
| 検体の性状 | 形状 |  | 色 |  | におい | 　 |
| 備考 | 　 |

　備考　1　「昭和46環告第59号」とは、水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)をいう。

　　　　2　「昭和49環告第64号」とは、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)をいう。

　　　　3　有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。